Устанвка драйвера FT232R

1. В удобном для вас месте на диске и создайте папку FT232R_Driver. Перепишите туда Readme.txt и архив CDM20808.zip с драйвером и там распакуйте его.

2. Вствьте разъем USB в плату Процессор. Плата может быть снята с Контроллера или оставлена в нем. Если оставлена, то неважно, подано питание на Контроллер или снято. Поскольку плата Процессор берет питание от USB и одновременно от Контроллера, если он запитан.

3. Войдите:
Мой компьютер - Свойства - Оборудование - Диспетчер Устройств - Ports(COM & LPT) - <Раскрыть список: нажать "+">
Появился в списке USB Serial Port(COMx) ?
Внимание! Возможны 2 варианта: 
а) Если не появился в списке USB Serial Port (COMx), то установка драйвера должна пойти в 2 этапа! Сначала первый мастер устанавливает “FT232R USB UART”. Затем автоматически запускается второй мастер, который устанавливает “USB Serial Port”, как это описано ниже.
б) Если сразу видите USB Serial Port (COMx), то должен работать только второй мастер “USB Serial Port”, который запускается следующим образом.
Навести мышку на USB Serial Port(COMx)
В контекстном меню выбрать: Установить или Обновить драйвер
Далее работает Мастер:
1) Разрешить подключение к узлу Windows Update?
Галочка: Да, только в это раз
2) Галочка: Установка с указанного места
3) Галочка: Включить следующее место поиска
Обзор <Задать место, где находится папка с драйвером>
4) Готово

Драйвер FT232R может использоваться для работы:
- с использованием стандартной программы CommTest.exe 
- с использованием специализированной сервисной программы c5-service.exe. 
Программа CommTest.exe свободно доступна в Интернете для всеобщего пользования. 
Программа c5-service.exe специально разработана для настройки Контроллера С5, и может быть найдена и скачена на странице Документация на сайте www.aljuel.eu
Там же выложены Инструкции для работы с программами.
