Особенности, нюансы и варианты

Новая версия сервисной программы c5-service.exe работает существенно надежнее по сравнению со старой версией c5-adjust.exe.
Однако не исключено, что опыт, накопленый при работе со старой версией, может пригодиться также при работе с новой версией.
Ниже излагается особенности работы, с которыми приходилось сталкиваться в процессе эксплуатации старой версии сервисной программы c5-adjust.exe.

Могут возникнуть сложности с драйвером FT232R, если вы используете ноутбук. Дело в том, что в ноутбуке хуже поддерживаюся стандарты для USB-портов по сравнению со стационарным компьютером.
В нормальном штатном случае:
- на стационарном компьютере 
- еще до установки драйвера 
- после подключения к Процессору разъема УСБ 
- и запуска программы c5-adjust.exe, 
- должны появиться в списке СОМ-портов обычно 2 СОМ-порта,
- например, СОМ1 и СОМ2.
А после установки драйвера в этом же списке добавится еще третий СОМ-порт, обычно с высоким номером, например, более 10 или около 10. С этим портом и нужно работать. Если вы подключите другую плату Процессора, то в списке третим портом будет уже другой СОМ-порт, с еще более высоким номером, который будет "привязан" к данной конкретной плате Процессора.

Одноко в ноутбуке могут быть другие варианты:
- еще до установки драйвера 
- после подключения к Процессору разъема УСБ 
- и запуска программы c5-adjust.exe, 
- может появиться в списке один СОМ-порт или вообще ни одного.
А после установки драйвера могут быть разные варианты:
1. Сначала (до установки драйвера) был один СОМ-порт с низким номером, потом появились еще два, один с низким номером, второй с высоким номером.
2. Сначала был один СОМ-порт с низким номером, появился еще один с высоким номером.
3. Сначала список был пуст, потом появился один СОМ-порт с низким номером, второй - с высоким номером.
4. Сначала список был пуст, потом появился один СОМ-порт с низким номером.
Самый худший случай - это 4-ый вариант: скорее всего драйвер не активирован и работать не будет. А в первых трех вариантах, где в списке появляется СОМ-порт с высоким номером, дравер должен работать нормально.
Для исправления 4-го варианта необходимо сделать следующее.
Войдите:
Мой компьютер - Свойства - Оборудование - Диспетчер Устройств - Ports(COM & LPT) - <Раскрыть список: нажать "+">
Вставить USB в плату Процессор.
Выбрать: USB Serial Port(COM ) - Свойства - Параметры порта - Дополнительно - Номер СОМ-порта - <Выберите какой-нибудь высокий номер> - ОК

Примечания
1. Если возникли сложности с работой программы c5-adjust.exe, то для скачивания осциллограмм из Черного Ящика Контроллера можно воспользоваться альтернативным вариантом: программой CommTest.exe (Инструкцию смотрите на странице: www.aljuel.eu/dokumentatsiya).
2. Сообщите свои замечания Изготовителю Контроллера С5. 
Для набора информации можно поэкспериментировать:
- сравнить работу драйвера при использовании стационарного компьютера (одного или нескольких) и ноутбука (одного или нескольких);
- сравнить работу драйвера при использовании CommTest.exe и c5-adjust.exe;
- сравнить работу разных разьемов USB в компьютере;
- сравнить работу разных плат Процессора.
